**5. Меры стабилизации качества воды в системе водоснабжения МУП «ЖКХ Тихорецкого района»**

**5.1.Режим обеззараживания воды.**

Плановые дезинфекции резервуаров запаса воды, башен и разводящей сети проводятся согласно инструкции в соответствии с графиком дезинфекции.

Предварительно проводится механическая очистка резервуаров, башен, удаление осадка. Промывка и заполнение дезинфицирующим раствором. Водопроводную разводящую сеть заполняют дезинфицирующим раствором через водонапорную башню.

По результатам микробиологических исследований (при неудовлетворительных результатах) проводится дополнительная внеплановая дезинфекция.

**5.2. Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций.**

5.2.1. Определение места аварии

5.2.2. Оповещение руководящего состава

5.2.3. Разработка мероприятий по устранению аварии

5.2.4. Выполнение мероприятий по прекращению утечки трубопроводов, опорожнение для производства ремонтных работ

5.2.5. Оповещение органов самоуправления о сокращении подачи воды ( с указанием причины)

5.2.6. Оповещение предприятий, имеющих котельные о прекращении подачи воды на объект

5.2.7. Вызов представителей служб, имеющих подземные коммуникации для согласования срочных земляных работ

5.2.8. Оформление ордера ( наряд-задание) на производство работ

5.2.9. Ликвидация аварии восстановительной бригадой

5.2.10.Проверка качества аварийно-восстановительных работ

5.2.11.Промывка и хлорирование ремонтируемого участка сети

5.2.12.Выполнение анализов на качество воды ремонтируемого трубопровода

5.2.13.Оповещение органов санэпиднадзора о качестве питьевой воды

5.2.14.Выполнение благоустройства места аварии водоснабжения

5.2.15.Сдача ордера ( наряд-задание) на производство